**花卉工厂片区温棚及科研用地统计总表**

附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图纸编号 | 温棚性质 | 主要参数 | 面积m2 | 备注 |
| 1 | GN-P1 | 文洛式PC板温室 | 跨度9.6m,开间4m,肩高4m,单跨长56m  | 537.6 | 专类园布展物种苗木储备区 |
| 2  | GN-P2 | 文洛式PC板温室 | 跨度9.6m,开间4m,肩高4m,单跨长56m  | 537.6 |
| 3 | KY-P1 | 文洛式PC板温室 | 跨度9.6m,开间4m,肩高4m,三连跨总宽19.2m，长28m  | 537.6 |   |
| 4 | GN-P3 | 旧PC板温室改造1区 | 长37m,宽18m,两连跨,跨度9m,开间3.6m,肩高2.5m | 666  | 扶荔宫布展苗木储备及引种保育区 |
| 5  | GN-P5 | 旧PC板温室2区改造 | 长37m,宽18m,两连跨,跨度9m,开间3.6m,肩高2.5m | 666 |
|  | GN-P4 | 旧PC板温室过道改造 | 长37m,宽5m,两连跨,跨度5m,开间3.6m,肩高2.5m | 185 |
| 6 | KY-P2 | 连栋小拱形塑料温室 | 跨度10.5m,开间4m,肩高4m,三连跨宽31.5m，长28m | 882 |  |
| 7  | GN-P6 | 文洛式玻璃温室 | 跨度8m,开间4m,肩高4m,,单跨宽8m,总长36m  | 288 | 有性繁殖室 |
| 8 | GN-P7 | 小齿形连栋塑料膜大棚 | 跨度10.5m,开间4m,肩高4m,单跨宽10.5m，总长36m  | 378 | 无性繁殖室 |
| 9 | GN-P8 | 文洛式玻璃隔离温室 | 跨度8m,开间4m,肩高4m,,单跨宽8m，总长16m  | 128 | 隔离温室 |
| 10 | GN-P9 | 拱形连栋塑料大棚 | 跨度8m,开间4m,肩高3m,,两连跨宽16m，12开间总长48m  | 768 |  |
| 11 | GN-P11 | 拱形连栋塑料大棚 | 跨度8m,开间4m,肩高3m,,两连跨宽16m，12开间总长48m  | 768 |  |
| 12 | GN-P10 | 拱形连栋塑料大棚 | 跨度8m,开间4m,肩高3m,,三连跨宽24m，12开间总长48m | 1152 |  |
|  | KY-P3 | 简易平拉遮荫棚 | 跨度8m,开间4m,肩高2.5m | 800 |  |
|  | KY-P4 | 裸地 | 地面分格,安装取水口,每台地5m宽，长40m，分成5m\*5m的小格，共3条  | 600  |  |
| 合计 | 合计 温棚：7493.8 m2； 网棚：800 m2； 裸地：600 m2 |

注：红字部分为可提供课题组租用的科研用棚用地