**花卉工厂片区科研温棚（用地）统计表**

附件2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温棚编号 | 图纸编号 | 温棚性质 | 主要参数 | 面积m2 | 备注 |
| 3 | KY-P1 | 文洛式PC板温室 | 跨度9.6m,开间4m,肩高4m,三连跨总宽19.2m，长28m  | 537.6 |   |
| 6 | KY-P2 | 连栋小拱形塑料温室 | 跨度10.5m,开间4m,肩高4m,三连跨宽31.5m，长28m | 882 |  |
| 10 | GN-P9 | 拱形连栋塑料大棚 | 跨度8m,开间4m,肩高3m,,两连跨宽16m，12开间总长48m  | 768 |  |
| 11 | GN-P11 | 拱形连栋塑料大棚 | 跨度8m,开间4m,肩高3m,,两连跨宽16m，12开间总长48m  | 768 |  |
| 12 | GN-P10 | 拱形连栋塑料大棚 | 跨度8m,开间4m,肩高3m,,三连跨宽24m，12开间总长48m | 1152 |  |
|  | KY-P3 | 简易平拉遮荫棚 | 跨度8m,开间4m,肩高2.5m | 800 |  |
|  | KY-P4 | 裸地 | 地面分格,安装取水口,每台地5m宽，长40m，分成5m\*5m的小格，共3条  | 600  |  |
| 合计 | 合计 温棚：4107.6 m2 ； 网棚：800 m2 ； 裸地：600 m2 |